**上海中医药大学电泳及转膜系统询价**

**投标须知：**

1. 各投标商在询价需求公布之日起三天内将投标书(注明对应的询价编号)交至蔡伦路1200号行政楼315李老师处，投标文件无需装订。
2. 投标文件应该包括：技术响应表、商务响应表、详细报价单（包含全部配置的美元CIF上海价格）、产品合法授权书、售后服务承诺书、投标公司三证。投标文件必须每页敲盖公章。
3. 询价原则：在技术及商务条款均满足的条件下，最低价中标。

**商务条款：**

1. \*付款方式：凭最终用户货物签收单电汇支付90%货款，凭最终用户验收合格报告电汇支付10%货款。
2. \*交货期：签订合同后90天内。
3. \*投标方应具有对外签署外贸合同的相关资质并提供境外注册证或外汇登记证等资质证明; 若投标方不具有以上资质，则需委托具有相应资质的公司签订授权书并履行相应的外贸合同。

**技术参数：**

1. 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

2. 模块化：可换置转印（western blot）等模块

3. 转印槽要求如下

3.1 1小时内转2块10\*7.5cm凝胶,也可进行低强度过夜转印

3.2 电机丝相距4cm以产生强电场保障转印效果

3.3 内置蓝色冷却芯元件快速吸收转印产生热量

4.基础电泳仪要求如下

4.1 输出电压：10-300V

4.2 输出电流：4-400mA

4.3 输出功率：75W（最大）

4.4 输出类型：恒压或恒流可选

4.5 输出插孔：4对并联，最多可以同时运行四个电泳槽

4.6 定时器：1-999min，完全可调