**上海中医药大学台式离心机询价**

**投标须知：**

1. 各投标商在询价需求公布之日起三天内将投标书交至蔡伦路1200号行政楼315李老师处，投标文件无需装订。
2. 投标文件应该包括：技术响应表、商务响应表、详细报价单（包含全部配置的美元CIF上海价格）、产品合法授权书、售后服务承诺书、投标公司三证。投标文件必须每页敲盖公章。
3. 询价原则：在技术及商务条款均满足的条件下，最低价中标。

**商务条款：**

1. \*付款方式：凭最终用户货物签收单电汇支付90%货款，凭最终用户验收合格报告电汇支付10%货款。
2. \*交货期：签订合同后90天内。
3. \*投标方应具有对外签署外贸合同的相关资质并提供境外注册证或外汇登记证等资质证明; 若投标方不具有以上资质，则需委托具有相应资质的公司签订授权书并履行相应的外贸合同。

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 水平转头 | 最大离心容量 4 x 145 mL (TX-150 转头) |
| 最高转速 4,500 rpm (TX-150 转头) |
| 最低转速 300 rpm (TX-150 转头) |
| 最大 RCF 3,260 x g (TX-150 转头) |
| 角转头 | 最大离心容量 6 x 50 mL (HIGHConic III 转头) |
| 最高转速 16,000 rpm (MicroClick 24 转头) |
| 最低转速 300 rpm ( MicroClick 24 转头) |
| 最大RCF 24,328 x g (MicroClick 24 转头) |
| 控制系统 | 微处理器 |
| 驱动系统 | 无碳刷直驱感应电机 |
| 转头锁定机制 | Auto-Lock 转头自锁 |
| 不平衡检测系统 | SMAR TSpin 智能检测 |
| 程序存储 | 4 个快捷程序, 程序可命名及设定保护密码 |
| 瞬时离心功能 | 有 |
| 加 / 减速 | 2 ( 标准及soft 运行) |
| 离心腔 | 打磨的不锈钢腔体 |
| 最大离心时间 | 9 小时 99 分钟 + 连续运行 |
| 噪音(dBA) | <58 (TX-150 转头); <61 (MicroClick 24 转头) |
| 其他功能 | 第三方认证的 ClickSeal 防生物污染密封盖；多语种选择 |
| 最大功率 | 310 W |
| 外观尺寸 | 高度 67/31 cm（腔盖开启/闭合）；宽度 37 cm；深度 48 cm |
| 重量 | 35 kg |