**上海中医药大学超低温冰箱询价**

**投标须知：**

1. 各投标商在询价需求公布之日起三天内将投标书(注明对应的询价编号)交至蔡伦路1200号行政楼315李老师处，投标文件无需装订。
2. 投标文件应该包括：技术响应表、商务响应表、详细报价单（包含全部配置的美元CIF上海价格）、产品合法授权书、售后服务承诺书、投标公司三证。投标文件必须每页敲盖公章。
3. 询价原则：最低价中标。

**商务条款：**

1. \*付款方式：凭最终用户货物签收单电汇支付90%货款，凭最终用户验收合格报告电汇支付10%货款。
2. \*交货期：签订合同后90天内。
3. \*投标方应具有对外签署外贸合同的相关资质并提供境外注册证或外汇登记证等资质证明; 若投标方不具有以上资质，则需委托具有相应资质的公司签订授权书并履行相应的外贸合同。

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **托架容量（英制）** | 150 lb. |
| **备用系统** | CO2 or LN2 Optional |
| **托架容量（公制）** | 68kg |
| **每个冰箱 2ml 冻存管容量** | 32000 |
| **描述** | Capacity: 17.3 cu. ft. (489.9L); Single door; Holds 320 boxes; 230V/50Hz; 12A |
| **安培数** | 12A |
| **容量** | 17.3 cu. ft., 490L |
| **容量（英制）.** | 17.3 cu. ft. |
| **载重量（公制）.** | 490L |
| **显示** | Push Button LED |
| **Dimensions (L x W x H) Exterior** | 38.9 x 33.3 x 77.9 in. (98.9 x 84.6 x 197.9cm) |
| **Dimensions (D x W x H) Interior** | 25.3 x 23 x 51.5 in. (64.3 x 58.4 x 130.8cm) |
| **赫兹** | 50Hz |
| **容纳** | 320 boxes |
| **运输重量（英制）** | 763 lb. |
| **托架** | 3 |
| **运输重量\_（公制）** | 346kg |
| **温度范围** | -50° to -86°C |
| **温度范围（公制）** | -50°C to -86°C |
| **类型** | Ultra Low Freezer, Upright |
| **电压** | 230V |
| **门** | Single |
| **Electrical Requirements** | 230V 50Hz |
| **占用空间（英制）** | 9.00 sq. ft. |
| **使用能量** | 18kW/day |
| **占用空间（公制）** | .84 sq. meters |
| **内门** | 4 |
| **重量（英制）** | 713 lb. |
| **重量（公制）** | 323kg |
| **水冷** | Optional |