**上海中医药大学操作行为学系统询价**

**投标须知：**

1. 各投标商在询价需求公布之日起三天内将投标书(注明对应的询价编号)交至蔡伦路1200号行政楼315李老师处，投标文件无需装订。
2. 投标文件应该包括：技术响应表、商务响应表、详细报价单（包含全部配置的美元CIF上海价格）、产品合法授权书、售后服务承诺书、投标公司三证。投标文件必须每页敲盖公章。
3. 询价原则：最低价中标。

**商务条款：**

1. \*付款方式：凭最终用户货物签收单电汇支付90%货款，凭最终用户验收合格报告电汇支付10%货款。
2. \*交货期：签订合同后90天内。
3. \*投标方应具有对外签署外贸合同的相关资质并提供境外注册证或外汇登记证等资质证明; 若投标方不具有以上资质，则需委托具有相应资质的公司签订授权书并履行相应的外贸合同。

**技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GSN 操作性行为学系统** | |  |  |  |
| 制造商：美国 Coulbourn |  |  |  |  |
| **1 站式小鼠配置方案** | |  |  |  |
| **型号** | **描述** | | **名称** | **数量** |
| GS4.0 | GRAPHIC STATE 4 | | GSN 软件 | 1 |
| U90-11 | COULBOURN USB ADAPTER | | 数据采集接口盒 | 1 |
| H02-01 | SELF-POWERED HABITEST LINC | | 自身供电单元 | 1 |
| H02-01-220 | Power cord | | 电源线 | 1 |
| H03-04 | ENVIRONMENT CONTROL BOARD | | 环境连接板(ECB) | 1 |
| H10-11M-TC | MODULAR TEST CAGE - Mouse | | 小鼠测试笼 | 1 |
| H10-11M-TC-SF | SHOCK FLOOR -Mouse SC/PA CAGES | | 小鼠电击底板 | 2 |
| H13-15 | PERCISION ANIMAL SHOCKER | | 电击器 | 1 |
| H13-15-220 | Power cord | | 电源线 | 1 |
| H93-01-25 | SHOCK CABLE 25FT 8 CONDUCTOR | | 电击电缆 | 1 |
| H11-01M | HOUSE LIGHT – Mouse | | 小鼠室灯 | 1 |
| H11-03M | HIGH BRIGHT CUE - Mouse | | 小鼠高亮提示灯 | 1 |
| H12-01M | SPEAKER MODULE - MOUSE | | 小鼠喇叭 | 1 |
| H14-01M | PELLET TROUGH - Mouse | | 小鼠分食器 | 1 |
| H14-23M | 45 MG PELLET FEEDER - Mouse | | 小鼠喂食器 | 1 |
| H23-17MB | RETRACT/EXTEND LEVER - Mouse | | 小鼠压杆 | 2 |
| H21-01 | HAND SWITCH | | 手控开关 | 1 |
| H90-00M-M-KT01 | Mouse BLANK METAL PANEL – SET | | 小鼠壁板 | 1 |
| H20-94 | SINGLE PHOTOCELL SENSOR | | 传感器 | 1 |
| **赠送：隔离箱、信号同步套件** | | | | |